ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕЧАТИ ADOBE INDESIGN ДЛЯ ОТЧЕТА СЕРВИС-БЮРО

ИМЯ ПУБЛИКАЦИИ: A4_flyer_STR2.indd

ДАТА УПАКОВКИ: 03.05.14 23:47
Дата создания: 03.05.14
Дата последней правки: 03.05.14

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Компания: 
Контактное лицо: 
Адрес: 





Телефон: 
Факс: 
Email: 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ЗАМЕЧАНИЯ






Внешние модули 0
Непрозрачные объекты :Нет

ШРИФТЫ
5 Использованные шрифты; 2 Отсутствует, 0 Встроено, 0 Не завершено, 0 Защищено

Шрифты не упакованы
- Имя: Fedra Sans Alt Pro Book; Тип: ???, Состояние: Отсутствует
- Имя: KievitPro Medium; Тип: ???, Состояние: Отсутствует
- Имя: KievitPro-Bold; Тип: OpenType Type 1, Состояние: OK
- Имя: KievitPro-Book; Тип: OpenType Type 1, Состояние: OK
- Имя: MinionPro-Regular; Тип: OpenType Type 1, Состояние: OK


ЦВЕТА И КРАСКИ
4 Триадные краски; 0 Плашечные краски

- Имя и тип: Голубая триадная краска; Угол: 75,000; Линиатура (lpi): 70,000
- Имя и тип: Пурпурная триадная краска; Угол: 15,000; Линиатура (lpi): 70,000
- Имя и тип: Желтая триадная краска; Угол: 0,000; Линиатура (lpi): 70,000
- Имя и тип: Черная триадная краска; Угол: 45,000; Линиатура (lpi): 70,000


СВЯЗИ И ИЗОБРАЖЕНИЯ
(Только отсутствующие и встроенные связи)
Связи и изображения: 2 Найдено связей; 0 Изменено, 0 Отсутствует 0 Недоступно
Изображения: 0 Встроено, 1 используют пространство RGB


ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ
PPD: Xerox Phaser 7760DX, (Phaser 7760DX "Phaser 7760DX")
Печать на: Принтер
Количество копий: 1
Развороты в программе Reader: Да
Четные/нечетные страницы: Обе
Страницы: Все
Проверка: Нет
Мозаика: Нет
Масштаб: 100%, 100%
Положение страницы: По центру
Печатать слои: Видимые и печатаемые слои
Типографские метки: Нет
Поля обреза: 0 мм, 0 мм, 0 мм, 0 мм
Цвет: CMYK без цветоделения
Режим треппинга: Нет
Отправить данные изображения: Оптимизированное изменение цвета по одному пикселу
Замена изображений OPI/DCS: Нет
Формат страницы: A4
Размер бумаги: 209,903 мм x 297,039 мм
Ориентация: Книжная
Негатив: Нет
Режим отражения: Выкл.


СПИСОК ФАЙЛОВ В ПАКЕТЕ

1. A4_flyer_STR2.indd; тип: Публикация Adobe InDesign; объем: 2292K
